Среда программирования OWEN Logic

Шаблон сетевого устройства KIPPRIBOR AFD-E

Обсуждение на форуме Скачать шаблон


	Применение на контроллерах
	ПР 200-X.2.X

	
Имя переменной
	Тип данных
	Адрес регистра
	
Комментарий

	F0.1.20 – Максимальная
выходная частота
	int
	61472
	Максимальная выходная частота двигателя

	F0.1.21 – Максимальное задание
	int
	61473
	Верхний предел частоты. Задается в границах от F0.1.22 до F0.1.20

	F0.1.22 – Минимальное
задание
	int
	61474
	Нижний предел частоты. Задается в
границах от 0 до F0.1.21

	F0.2.25 – Источник задания частоты
	
int
	61477
	Способ задания частоты, для работы через интерфейс RS-485 следует установить
значение – 16

	F0.3.33 – Источник
управляющих команд
	
int
	61491
	Способ управления двигателем, , для работы через интерфейс RS-485 следует установить значение – 2

	Задание частоты
	int
	4865
	Задание на скорость.

	Командное слово
	int
	4864
	Команда управления двигателем.

	Слово состояния
	int
	4873
	Код состояния частотного преобразователя.



В шаблонах указаны не все регистры доступные для сетевого обмена, для уточнения необходимой информации обращайтесь к руководству по эксплуатации на соответствующий прибор.




Область применения шаблона:
Может использоваться для быстрого конфигурирования преобразователя частоты KIPPRBOR AFD-E при работе с сетевым устройством в режиме Master.
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