Среда программирования OWEN Logic

Шаблон сетевого устройства МВ110-16X

Обсуждение на форуме Скачать шаблон


	Применение на
контроллерах
	ПР 200-X.2.X

	Имя
переменной
	Тип
данных
	Адрес регистра
	Комментарий

	IN
	int
	51
	Состояние входов с 1 по 16

	Count1
	int
	64
	Количество срабатываний входа №1

	Count2
	int
	65
	Количество срабатываний входа №2

	Count3
	int
	66
	Количество срабатываний входа №3

	Count4
	int
	67
	Количество срабатываний входа №4

	Count5
	int
	68
	Количество срабатываний входа №5

	Count6
	int
	69
	Количество срабатываний входа №6

	…
	…
	…
	…

	Count31
	int
	78
	Количество срабатываний входа №15

	Count32
	int
	79
	Количество срабатываний входа №16



В шаблонах указаны не все регистры доступные для сетевого обмена, для уточнения необходимой информации обращайтесь к руководству по эксплуатации на соответствующий прибор.




Область применения шаблона:
1) Может использоваться для быстрого конфигурирования модуля дискретного ввода, при работе с сетевым устройством в режиме Master
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