Среда программирования OWEN Logic

Шаблон сетевого устройства МУ110-6У

Обсуждение на форуме Скачать шаблон


	Применение на
контроллерах
	ПР 200-X.2.X

	Имя переменной
	Тип данных
	Адрес регистра
	
Комментарий

	out1_zad
	int
	0
	Значение задания тока на 1 выход (0-1000)

	out2_zad
	int
	1
	Значение задания тока на 2 выход (0-1000)

	out3_zad
	int
	2
	Значение задания тока на 3 выход (0-1000)

	out4_zad
	int
	3
	Значение задания тока на 4 выход (0-1000)

	out5_zad
	int
	4
	Значение задания тока на 5 выход (0-1000)

	out6_zad
	int
	5
	Значение задания тока на 6 выход (0-1000)

	out1_zad_avar
	int
	16
	Аварийное значение задания на 1 выход (0-1000)

	out2_zad_avar
	int
	17
	Аварийное значение задания на 2 выход (0-1000)

	out3_zad_avar
	int
	18
	Аварийное значение задания на 3 выход (0-1000)

	out4_zad_avar
	int
	19
	Аварийное значение задания на 4 выход (0-1000)

	out5_zad_avar
	int
	20
	Аварийное значение задания на 5 выход (0-1000)

	out6_zad_avar
	int
	21
	Аварийное значение задания на 6 выход (0-1000)



В шаблонах указаны не все регистры доступные для сетевого обмена, для уточнения необходимой информации обращайтесь к руководству по эксплуатации на соответствующий прибор.




Область применения шаблона:
1) Может использоваться для быстрого конфигурирования модуля аналогового вывода, при работе с сетевым устройством в режиме Master
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