Среда программирования OWEN Logic

Шаблон сетевого устройства ПВТ110-RS

Обсуждение на форуме Скачать шаблон


	Применение на контроллерах
	ПР100, ПР 200

	
Имя переменной
	Тип данных
	Адрес регистра
	
Комментарий

	

Status
	

int
	1300
	бит 0 = 0 - есть связь с зондом бит 0 = 1 - нет связи с зондом бит 1 = 0 - датчик в пределах измерения температуры
бит 1 = 1 - измеренная температура
превышает +80 °С

	RH
	float32
	2200
	Измеренное значение относительной
влажности, %

	T
	float32
	2250
	Измеренное значение температуры, °С



В шаблонах указаны не все регистры доступные для сетевого обмена, для уточнения необходимой информации обращайтесь к руководству по эксплуатации на соответствующий прибор.




Область применения шаблона:
Может использоваться для получения значений оперативных параметров при работе с сетевым устройством в режиме Master.
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