Среда программирования OWEN Logic

Привязка аналогового входа к переменной (AIn-to-Var)

Обсуждение на форуме















Рисунок 1 – Условное обозначение
	Входы
	Тип данных
	Пояснения
	Диапазон

	AI_1
	FLOAT
	Аналоговый вход контроллера 1
	

	AI_2
	FLOAT
	Аналоговый вход контроллера 2
	

	AI_3
	FLOAT
	Аналоговый вход контроллера 3
	

	AI_4
	FLOAT
	Аналоговый вход контроллера 4
	

	N_1
	INT32
	Номер входа для переменной Var_1
	от 1 до 4

	N_2
	INT32
	Номер входа для переменной Var_2
	от 1 до 4

	N_3
	INT32
	Номер входа для переменной Var_3
	от 1 до 4

	N_4
	INT32
	Номер входа для переменной Var_4
	от 1 до 4

	Выходы
	Тип данных
	Пояснения
	Диапазон

	Var_1
	FLOAT
	Значение переменной «Var_1»
	

	Var_2
	FLOAT
	Значение переменной «Var_2»
	

	Var_3
	FLOAT
	Значение переменной «Var_3»
	

	Var_4
	FLOAT
	Значение переменной «Var_4»
	



Описание работы макроса
Макрос позволяет задавать через меню контроллера соответствие аналогового входа и переменной программы. Входы AI_1 … AI_4 служат для подключения физических входов контроллера. На выходы Var_1 … Var_4 подключаются переменные пользовательской программы. Значения, установленные на входах N_1 … N_4, задают порядковый номер входа, значение которого будет передано на соответствующий выход. Таким образом, если значение N_1 равно «3», то на выход блока Var_1 будет передано значение входа AI_3.
[bookmark: _GoBack]Внимание! Установка значения для N_1 … N_4, большего «4» или равного «0» не повлияет на состояние блока.
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