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Рисунок 1 – Условное обозначение


	Входы
	Тип данных
	Пояснения
	Диапазон

	A0
	BOOL
	Управляющий вход 0
	

	A1
	BOOL
	Управляющий вход 1
	

	A2
	BOOL
	Управляющий вход 2
	

	ст
	BOOL
	Строб
	

	Выходы
	Тип данных
	Пояснения
	Диапазон

	D0
	BOOL
	Выход 0
	

	D1
	BOOL
	Выход 1
	

	D2
	BOOL
	Выход 2
	

	D3
	BOOL
	Выход 3
	

	D4
	BOOL
	Выход 4
	

	D5
	BOOL
	Выход 5
	

	D6
	BOOL
	Выход 6
	

	D7
	BOOL
	Выход 7
	



Описание работы макроса
Макрос позволяет преобразовать 3-х разрядный двоичный код в десятеричный. Двоичное число задается посредствам установки управляющих входов в лог. 1 (0). Результатом работы является выходной сигнал «1» на выходе макроса, порядковый номер которого соответствует числу, заданному управляющими входами.
Установка логической единицы на входе «ст» приведет к переключению выходов в неактивное состояние (в лог. «0»).
Пример работы:
Если на входы макроса передать следующую комбинацию: А0=1, А2=0, А3=1, ст=0, что соответствует числу 5 в двоичной системе исчисления; выход с порядковым номером 5 (D5) установится в «1».
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