Среда программирования OWEN Logic

Демультиплексор (DM)












Рисунок 1 – Условное обозначение


	Входы
	Тип данных
	Пояснения
	Диапазон

	D
	BOOL
	Сигнальный вход
	

	A0
	BOOL
	Управляющий вход
	

	A1
	BOOL
	Управляющий вход
	

	A2
	BOOL
	Управляющий вход
	

	ст
	BOOL
	Строб
	

	Выходы
	Тип данных
	Пояснения
	Диапазон

	F0
	BOOL
	Выход 0
	

	F1
	BOOL
	Выход 1
	

	F2
	BOOL
	Выход 2
	

	F3
	BOOL
	Выход 3
	

	F4
	BOOL
	Выход 4
	

	F5
	BOOL
	Выход 5
	

	F6
	BOOL
	Выход 6
	

	F7
	BOOL
	Выход 7
	



Описание работы макроса
Демультиплексор позволяет передавать входной сигнал (D) на один из выходов (F0…F7); при этом выбор желаемого выхода осуществляется подачей соответствующей комбинации управляющих сигналов (A0…A2).
При подаче на вход строб (ст) логической единицы выходы макроса равны нулю, при нуле на входе «ст», значение на выходах макроса соответствует таблице истинности.

Таблица истинности
	A0
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	1

	A1
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	1
	1

	А2
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	

	Выходы
	F0=D
	F1=D
	F2=D
	F3=D
	F4=D
	F5=D
	F6=D
	F7=D
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