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Мультиплексор (MX)










Рисунок 1 – Условное обозначение


	Входы
	Тип данных
	Пояснения
	Диапазон

	A0
	BOOL
	Управляющий вход 1
	

	A1
	BOOL
	Управляющий вход 2
	

	D0
	BOOL
	Сигнальный вход 1
	

	D1
	BOOL
	Сигнальный вход 2
	

	D2
	BOOL
	Сигнальный вход 3
	

	D3
	BOOL
	Сигнальный вход 4
	

	Выходы
	Тип данных
	Пояснения
	Диапазон

	F
	BOOL
	Выход
	



Описание работы макроса
Мультиплексор позволяет передавать сигнал с одного из входов (D0…D3) на выход (F); при этом выбор желаемого входа осуществляется подачей соответствующей комбинации управляющих сигналов (A0, A1).

Таблица истинности
	A0
	0
	1
	0
	1

	A1
	0
	0
	1
	1

	

	F
	D0
	D1
	D2
	D3
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