Среда программирования OWEN Logic

Формирование битовой маски аварий (code_Err32_v1.00)































Рисунок 1 – Условное обозначение

	Входы
	Тип
данных
	Пояснения
	Диапазон

	Av_01
	
Bool
	Флаг аварийного сигнала: 0 – Нет аварии
1 – Авария
	

	…
	
	
	

	Av_32
	
	
	

	Выходы
	Тип
данных
	Пояснения
	Диапазон

	code_Error
	Int
	Битовая маска аварий
	

	ob_AvGen
	Bool
	Флаг наличия критической аварии
	

	ob_WorryGen
	Bool
	Флаг наличия не критической аварии
	



Описание работы макроса
Макрос предназначен для формирования битовой маски аварии, контроля уровня аварий (критичная/не критичная). Флаги аварии подключаются на входы Av_01…Av_32, уровень аварии устанавливается в свойствах макроса в соответствии с каждым входом.
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