Среда программирования OWEN Logic

Шаблон сетевого устройства МВ110-32ДН

Обсуждение на форуме Скачать шаблон


	Применение на
контроллерах
	ПР 200-X.2.X

	Имя
переменной
	Тип
данных
	Адрес регистра
	Комментарий

	IN1_16
	int
	99
	Состояние входов с 1 по 16

	IN17_32
	int
	100
	Состояние входов с 17 по 32

	Count1
	int
	101
	Количество срабатываний входа №1

	Count2
	int
	102
	Количество срабатываний входа №2

	Count3
	int
	103
	Количество срабатываний входа №3

	Count4
	int
	104
	Количество срабатываний входа №4

	Count5
	int
	105
	Количество срабатываний входа №5

	Count6
	int
	106
	Количество срабатываний входа №6

	…
	…
	…
	…

	Count31
	int
	131
	Количество срабатываний входа №31

	Count32
	int
	132
	Количество срабатываний входа №32



В шаблонах указаны не все регистры доступные для сетевого обмена, для уточнения необходимой информации обращайтесь к руководству по эксплуатации на соответствующий прибор.




Область применения шаблона:
1) Может использоваться для быстрого конфигурирования модуля дискретного ввода, при работе с сетевым устройством в режиме Master
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