Среда программирования OWEN Logic

Шаблон сетевого устройства СИ30

Обсуждение на форуме Скачать шаблон


	Применение на контроллерах
	ПР 200-X.2.X

	Имя переменной
	
Тип данных
	Адрес регистра
	
Комментарий

	Ctr
	long
	0
	Текущее значение счетчика

	rStC_zp
	bool
	0
	Сброс счетчика

	CEU
	long
	2
	Текущее значение счетчика в физических
единицах

	StSt
	int
	4
	Текущее состояние "Старт/Стоп"

	dP
	int
	7
	Положение десятичной точки

	Reg_cnt
	int
	8
	Режим счета

	Reg_out
	int
	9
	Режим вывода

	U1
	unsigned long
	12
	Уставка U1

	U2
	unsigned long
	14
	Уставка U2

	t1
	unsigned long
	16
	Временной отрезок для ВУ1 t1

	t2
	unsigned long
	18
	Временной отрезок для ВУ2 t2

	FdP
	int
	20
	Положение десятичной точки множителя

	F
	unsigned long
	21
	Множитель

	brht
	int
	28
	Яркость индикатора



В шаблонах указаны не все регистры доступные для сетевого обмена, для уточнения необходимой информации обращайтесь к руководству по эксплуатации на соответствующий прибор.




Область применения шаблона:
1) Может использоваться для быстрого конфигурирования счетчика импульсов СИ30, при работе с сетевым устройством в режиме Master
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