Среда программирования OWEN Logic

Шаблон сетевого устройства СМИ2

Обсуждение на форуме Скачать шаблон


	Применение на
контроллерах
	ПР 200-X.2.X

	Имя
переменной
	Тип
данных
	Адрес регистра
	Комментарий

	R17
	int
	17
	Тип отображаемой переменной на SMI2

	R25
	int
	25
	Значение для вывода переменной типа int

	R26
	int
	26
	Значение для вывода переменной типа Word

	R27
	float
	27
	Значение для вывода переменной типа float

	R29
	int
	29
	Значение для вывода переменной типа String

	R30
	int
	30
	Значение для вывода переменной типа String

	R31
	int
	31
	Значение для вывода переменной типа String

	R33
	int
	33
	Значение для вывода переменной типа Портрет

	R34
	int
	34
	Значение для вывода переменной типа Портрет



В шаблонах указаны не все регистры доступные для сетевого обмена, для уточнения необходимой информации обращайтесь к руководству по эксплуатации на соответствующий прибор.




Область применения шаблона:
1) Может использоваться для быстрого конфигурирования панели оператора СМИ2, при работе с сетевым устройством в режиме Master
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