Среда программирования OWEN Logic

Шаблон сетевого устройства ДТх-RS

Обсуждение на форуме Скачать шаблон


	Применение на контроллерах
	ПР 200-X.X.X, ИПП120, ПР100, ПР102, ПР103

	Имя переменной
	Тип данных
	Адрес регистра
	Комментарий

	Status
	int
	1300
	Состояние датчика

	wr
	int
	1402
	Запись параметров во flash

	t
	float
	2200
	Значение температуры, °C

	VPI
	float
	5302
	Верхний предел измерения, °C

	NPI
	float
	5304
	Нижний предел измерения, °C

	VPR
	float
	5306
	Верхний предел регистрации, °C

	NPR
	float
	5308
	Нижний предел регистрации, °C

	F
	float
	5310
	Постоянная времени фильтра, c



В шаблонах указаны не все регистры доступные для сетевого обмена, для уточнения необходимой информации обращайтесь к руководству по эксплуатации на соответствующий прибор.




Область применения шаблона:
Может использоваться для быстрого конфигурирования термопреобразователей сопротивления с интерфейсом RS-485, при работе с сетевым устройством в режиме Master.
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