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)Среда программирования OWEN Logic Исключающее И (XAND)




Рисунок 1 – Условное обозначение

	Входы
	Тип данных
	Пояснения
	Диапазон

	I1
	BOOL
	Вход 1
	

	I2
	BOOL
	Вход 2
	

	Выходы
	Тип данных
	Пояснения
	Диапазон

	Q1
	BOOL
	Результат 1
	

	Q2
	BOOL
	Результат 2
	



Описание работы макроса
Выход макроса Q1 равен входу I1 если вход I2 = 0, выход Q2 имеет аналогичную зависимость. Таким образом, одновременное поступление двух сигналов (I1 и I2) блокирует их прохождение (Q1 и Q2 равны нулю), когда отсутствие второго сигнала разрешает прохождение первого.

Таблица истинности
	I1
	1
	0
	1
	0

	I2
	0
	1
	1
	0

	

	Q1
	1
	0
	0
	0

	Q2
	0
	1
	0
	0
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